# Accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap

De accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap geeft bij half of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar gedurende enkele seconden de laadtoestand van de accu aan.

LED | Laadtoestand
--- | ---
Permanent licht 3 × groen | ≈ 75–100%
Permanent licht 2 × groen | ≈ 40–75%
Permanent licht 1 × groen | ≈ 15–40%
Langzaam knipperlicht 1 × groen | ≈ 0–15%

De 3 LED's van de accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap knipperen snel, wanneer de temperatuur van de accu zich buiten het werktemperatuurbereik bevindt en/of de overbelastingsbeveiliging heeft aangesproken.