# Dados técnicos

Berbequim/aparafusador sem fio |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de rotações em vazioA)
1.ª velocidade | r.p.m. | 0–500 | 0–500
2.ª velocidade | r.p.m. | 0–1900 | 0–1900
Máx. binário de aparafusamento duro/macio segundo a norma ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Binário máx.A) | Nm | 60 | 60
Número de impactos com regime de rotações em vazioA) | i.p.m. | – | 0–28500
Ø máx. de perfuração (1.ª/2.ª velocidade)
Alvenaria | mm | – | 13
Aço | mm | 13 | 13
Madeira | mm | 35 | 35
Faixa de aperto da bucha | mm | 13 | 13
Ø máx. do parafuso | mm | 10 | 10
PesoB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 2.0Ah

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

D)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional