# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
1. käik | min–1 | 0–500 | 0–500
2. käik | min–1 | 0–1900 | 0–1900
Max pöördemoment kõva/pehme materjali korral vastavalt standardile ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Max pöördemomentA) | Nm | 60 | 60
Löögisagedus tühikäigulA) | min–1 | – | 0–28 500
Puuri max Ø (1./2. käik)
Müüritis | mm | – | 13
Teras | mm | 13 | 13
Puit | mm | 35 | 35
Puuripadruni kinnitusvahemik | mm | 13 | 13
Kruvide max Ø | mm | 10 | 10
KaalB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Soovitatavad laadimisseadmedD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 2.0Ah

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

D)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional