# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-izvijač |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)
1. brzina | min–1 | 0–500 | 0–500
2. brzina | min–1 | 0–1900 | 0–1900
Maks. zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Maks. zakretni momentA) | Nm | 60 | 60
Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hoduA) | min–1 | – | 0–28500
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina)
zidovi | mm | – | 13
čelik | mm | 13 | 13
drvo | mm | 35 | 35
Stezno područje stezne glave | mm | 13 | 13
Maks. promjer vijaka | mm | 10 | 10
TežinaB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.0Ah

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

D)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional