# البيانات الفنية

المفك الآلي الثقاب العامل بمركم |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
السرعة بدون حملA)
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | 0–500‏ | 0–500‏
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | 0–‎1900‏ | 0–‎1900‏
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب ISO 5393‏A) | نيوتن متر | 47 / 24‏ | 42 / 24‏
عزم الدوران الأقصىA) | نيوتن متر | 60 | 60
عدد الطرقات عند السرعة بدون حملA) | min-1 | – | 0–‎28500‏
أقصى قطر ثقب (السرعة الأولى/الثانية)
الجدران | مم | – | 13
فولاذ | مم | 13 | 13
خشب | مم | 35 | 35
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 13 | 13
القطر الأقصى للوالب | مم | 10 | 10
الوزنB) | كجم | 1,3 (1,5 أمبير ساعة)–1,6 (6,0 أمبير ساعة) | 1,3 (1,5 أمبير ساعة)–1,6 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V...W-‎.‎ | PBA 18V...W-‎.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاD) |  | AL 18...‎ | AL 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 2.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم ‎PBA‎‎:‏ ‎AL 1814 CV Professional‎ و ‎AL 1820 CV Professional‎ و ‎AL 1860 CV Professional‎ و ‎AL 2215 CV Professional‎‏