# Mise en marche

##

Le sélecteur de sens de rotation (10) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (11).

Rotation droite : Pour percer et visser, poussez le sélecteur de sens de rotation (10) à fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, poussez le sélecteur de sens de rotation (10) jusqu’en butée vers la droite.

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (11) et maintenez-le actionné.

La LED (8) s’allume lorsque l’interrupteur Marche/Arrêt (11) est enfoncé un peu ou complètement. Elle permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (11).

##

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l’outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (11).

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (11) produit une faible vitesse de rotation. Plus l’on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.

##

La bague de présélection de couple (3) permet de prérégler le couple dans 20 positions. En cas de réglage correct, l’accessoire de travail s’immobilise dès que la vis arrive au ras de la surface ou que le couple présélectionné est atteint. Dans la position , le limiteur de couple est désactivé, par ex. pour le perçage.

Pour dévisser les vis, choisissez éventuellement un réglage plus élevé ou réglez le sélecteur de mode sur le symbole .

##

- Vous pouvez utiliser le sélecteur de vitesses (5) à l’arrêt ou lorsque l’outil électroportatif fonctionne. Cependant, il ne doit pas être en pleine charge ou à la vitesse maximale.

Vitesse I :

Faible plage de vitesse de rotation ; pour diamètres de perçage importants ou pour le vissage.

Vitesse II :

Régime élevé ; pour les petits diamètres de perçage.

##

## UniversalDrill 18V-60:

Vissage

Réglez le couple souhaité avec la bague de présélection de couple (3).

Perçage

Positionnez la bague de présélection de couple (3) sur le symbole « Perçage ».

## UniversalImpact 18V-60:

Vissage

Positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (4) sur le symbole « Vissage ».

Réglez le couple souhaité avec la bague de présélection de couple (3).

Perçage

Positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (4) sur le symbole « Perçage ».

Perçage avec percussion

Positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (4) sur le symbole « Perçage avec percussion ».

##

Quand l’interrupteur Marche/Arrêt (11) n’est pas actionné, la broche de perçage et donc le porte-outil (1) sont bloqués.

Cela permet de visser des vis même quand l’accu (7) est déchargé, autrement dit de se servir de l’outil électroportatif comme d’un tournevis à main.

##

Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de l’outil ou de dépassement de la température admissible de l’accu, l’électronique arrête l’outil électroportatif jusqu’à ce qu’il ait suffisamment refroidi.