# Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug

Die Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug zeigt bei halb oder vollständig gedrücktem Ein-/Ausschalter für einige Sekunden den Ladezustand des Akkus an.

LED | Ladezustand
--- | ---
Dauerlicht 3 × grün | ≈ 75–100 %
Dauerlicht 2 × grün | ≈ 40–75 %
Dauerlicht 1 × grün | ≈ 15–40 %
langsames Blinklicht 1 × grün | ≈ 0–15 %

Die 3 LEDs der Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug blinken schnell, wenn die Temperatur des Akkus außerhalb des Betriebstemperaturbereiches ist und/oder der Überlastschutz angesprochen hat.