# Akkumulátortöltöttségi kijelző az elektromos kéziszerszámon

Az akkumulátortöltöttségi kijelző az elektromos kéziszerszámon félig vagy teljesen benyomott be-/kikapcsoló esetén néhány másodpercig kijelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát.

LED | Töltöttségi állapot
--- | ---
Tartós fény, 3 x zöld | ≈ 75–100%
Tartós fény, 2 x zöld | ≈ 40–75%
Tartós fény, 1 x zöld | ≈ 15–40%
Lassú villogás, 1 x zöld | ≈ 0–15%

A töltöttségiállapot-kijelző 3 LED-je az elektromos kéziszerszámon gyorsan villog, ha az akkumulátor hőmérséklete az üzemihőmérséklet-tartományon kívül van és/vagy ha a túlterhelés elleni védelem működésbe lépett.