# Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică

Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică indică, timp de câteva secunde, nivelul de încărcare a acumulatorului în cazul în care comutatorul de pornire/oprire este apăsat pe jumătate sau complet.

LED | Nivel de încărcare
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | ≈ 75–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | ≈ 40–75%
Aprindere continuă o dată în verde | ≈ 15–40%
Aprindere intermitentă lentă o dată în verde | ≈ 0–15%

Cele 3 LED-uri ale indicatorului nivelului de încărcare de la scula electrică se aprind intermitent şi rapid atunci când temperatura acumulatorului se află în afara intervalului temperaturilor de funcţionare şi/sau s-a declanşat protecţia la suprasarcină.