# Tekniska data

Sladdlös borrskruvdragare |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
TomgångsvarvtalA)
1:a växeln | v/min | 0–500 | 0–500
2:a växeln | v/min | 0–1900 | 0–1900
Max. vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Max. vridmomentA) | Nm | 60 | 60
Slagfrekvens vid tomgångsvarvtalA) | slag/min | – | 0–28500
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln)
Murverk | mm | – | 13
Stål | mm | 13 | 13
Trä | mm | 35 | 35
Spännintervall borrchuck | mm | 13 | 13
Max. skruv-Ø | mm | 10 | 10
ViktB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

D)

  De följande laddarna är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional