# Dane techniczne

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
1. bieg | min–1 | 0–430 | 0–430
2. bieg | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 38 | 38
Liczba udarów przy prędkości obrotowej bez obciążeniaA) | min–1 | – | 0–24450
Maks. Ø wiercenia (1./2. bieg)
mur | mm | – | 10
stal | mm | 10 | 10
drewno | mm | 30 | 30
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | mm | 10 | 10
Maks. Ø wkrętów | mm | 8 | 8
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarkiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 2.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

D)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional