# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în golA)
Treapta 1 de viteză | rot/min | 0–430 | 0–430
Treapta a 2-a de viteză | rot/min | 0–1630 | 0–1630
Cuplu maxim de strângere, înşurubare dură/moale conform ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 38 | 38
Număr de percuţii la turaţia de funcţionare în golA) | min-1 | – | 0–24450
Ø maxim de găurire (treapta 1/a 2-a de viteză)
Zidărie | mm | – | 10
Oţel | mm | 10 | 10
Lemn | mm | 30 | 30
Domeniu de fixare a mandrinei | mm | 10 | 10
Diametru maxim de înşurubare | mm | 8 | 8
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 2.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

D)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional