# Информация за излъчван шум и вибрации

|  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 62841-2-1. Равнището А на генерирания шум от електроинструмента обикновено е
Равнище на звуковото налягане Мощност на звука Неопределеност K Работете с шумозаглушители! | dB(A) dB(A) dB | <70 – 3 | 86 97 5
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 62841-2-1:
Пробиване в метал:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Ударно пробиване в бетон:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | 25 3,0
Завиване/развиване:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определена и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибрации и шум.

Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са представителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават. Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значително да намали емисиите на вибрации и шум през периода на ползване на електроинструмента.

Предписвайте допълнителни мерки за пред‌паз‌ване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинстру‌мен‌та и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.