# Informace o hluku a vibracích

|  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841-2-1. Hlučnost elektrického nářadí při použití váhového filtru A činí typicky
Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu Nejistota K Noste chrániče sluchu! | dB(A) dB(A) dB | <70 – 3 | 86 97 5
Celkové hodnoty vibrací ah (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěné podle EN 62841-2-1:
Vrtání do kovu:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Vrtání s příklepem do betonu:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | 25 3,0
Šroubování:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5

Úroveň vibrací a úroveň hluku, které jsou uvedené v těchto pokynech, byly změřeny pomocí normované měřicí metody a lze je použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi a hlukem.

Uvedená úroveň vibrací a úroveň hluku reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hluku a úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení vibracemi a hlukem by měly být zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo běží, ale ve skutečnosti se nepoužívá. To může zatížení vibracemi a hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.