# Teknik veriler

Akülü delme/vidalama makinesi |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Anma gerilimleri | V= | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA)
1. vites | dev/dak | 0–430 | 0–430
2. vites | dev/dak | 0–1630 | 0–1630
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum torkA) | Nm | 33/24 | 38/19
Maks. tork momentiA) | Nm | 38 | 38
Rölantide darbe sayısıA) | darbe/dak | – | 0–24450
Maks. delme çapı (1./2. vites)
Duvar | mm | – | 10
Çelik | mm | 10 | 10
Ahşap | mm | 30 | 30
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 10 | 10
Maks. vidalama çapı | mm | 8 | 8
Ağırlık EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Önerilen şarj cihazlarıD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 2.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

D)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional