# Technické údaje

Akumulátorový vrtací šroubovák |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA)
1. stupeň | ot/min | 0–430 | 0–430
2. stupeň | ot/min | 0–1 630 | 0–1 630
Max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Max. krouticí momentA) | Nm | 38 | 38
Počet příklepů při běhu naprázdnoA) | min−1 | – | 0–24 450
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň)
Zdivo | mm | – | 10
Ocel | mm | 10 | 10
Dřevo | mm | 30 | 30
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 10 | 10
Max. Ø šroubů | mm | 8 | 8
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah) až 1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah) až 1,6 (6,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 2.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

D)

  Následující nabíječky nejsou kompatibilní s akumulátorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional