# Tekniske data

Akku-boreskruetrækker |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Omdrejningstal, ubelastetA)
1. gear | o/min | 0–430 | 0–430
2. gear | o/min | 0–1630 | 0–1630
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 38 | 38
Slagtal ved omdrejningstal, ‌ubelastetA) | slag/min | – | 0–24450
Maks. bor-Ø (1./2. gear)
Murværk | mm | – | 10
Stål | mm | 10 | 10
Træ | mm | 30 | 30
Borepatronens spændeområde | mm | 10 | 10
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)-1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)-1,6 (6,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

D)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional