# Technische gegevens

Accuboorschroevendraaier |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerentalA)
Stand 1 | min–1 | 0–430 | 0–430
Stand 2 | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Max. draaimomentA) | Nm | 38 | 38
Aantal slagen bij onbelast toerentalA) | min–1 | – | 0–24450
Max. boor-Ø (stand 1/2)
Metselwerk | mm | – | 10
Staal | mm | 10 | 10
Hout | mm | 30 | 30
Boorhouderspanbereik | mm | 10 | 10
Max. schroef-Ø | mm | 8 | 8
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Aanbevolen oplaadapparatenD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 2.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

D)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional