# Tehnični podatki

Akumulatorski vrtalni vijačnik |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA)
1. stopnja | min–1 | 0–430 | 0–430
2. stopnja | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Najv. vrtilni moment pri trdem/mehkem vijačenju po ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Najv. vrtilni momentA) | Nm | 38 | 38
Število udarcev pri številu vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | – | 0–24450
Najv. premer vrtanja (1./2. stopnja)
Zid | mm | – | 10
Jeklo | mm | 10 | 10
Les | mm | 30 | 30
Območje vpenjanja vpenjalne glave | mm | 10 | 10
Najv. premer vijačenja | mm | 8 | 8
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilnikiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

D)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional