# Τεχνικά στοιχεία

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
1η ταχύτητα | min–1 | 0–430 | 0–430
2η ταχύτητα | min–1 | 0–1.630 | 0–1.630
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα σύμφωνα με ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Μέγιστη ροπή στρέψηςA) | Nm | 38 | 38
Αριθμός κρούσεων στον αριθμό στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | – | 0–24.450
Μέγιστη διάμ. τρυπήματος (1η/2η ταχύτητα)
Τοίχος | mm | – | 10
Χάλυβας | mm | 10 | 10
Ξύλο | mm | 30 | 30
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ | mm | 10 | 10
Μέγιστη διάμετρος βιδών | mm | 8 | 8
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

D)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional