# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nimellinen jännite | V= | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)
1. vaihde | min-1 | 0–430 | 0–430
2. vaihde | min-1 | 0–1 630 | 0–1 630
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanA) | Nm | 33/24 | 38/19
Suurin vääntömomenttiA) | Nm | 38 | 38
Iskuluku tyhjäkäyntikierrosluvullaA) | min-1 | – | 0–24 450
Reiän maks. Ø (1./2. vaihde)
Tiiliseinä | mm | – | 10
Teräs | mm | 10 | 10
Puu | mm | 30 | 30
Istukan aukeama | mm | 10 | 10
Ruuvin maks. Ø | mm | 8 | 8
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 2.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

D)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional