# Технические данные

Дрель-шуруповерт |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA)
1-я передача | об/мин | 0–430 | 0–430
2-я передача | об/мин | 0–1630 | 0–1630
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393A) | Н·м | 33/24 | 38/19
Макс. крутящий моментA) | Н·м | 38 | 38
Частота ударов на холостом ходуA) | уд./мин | – | 0–24450
Макс. Ø сверления (1-я/2-я передача)
Кирпичная кладка | мм | – | 10
Сталь | мм | 10 | 10
Древесина | мм | 30 | 30
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 10 | 10
Макс. Ø шурупов | мм | 8 | 8
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 1,2 (1,5 А·ч)–1,6 (6,0 А·ч) | 1,3 (1,5 А·ч)–1,6 (6,0 А·ч)
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииC) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 2.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

D)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional