# Buller-/vibrationsinformation

|  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Bullervärden beräknade enligt EN 62841-2-1. Den A-klassade bullernivån hos elverktyget ligger typiskt på
Ljudtrycksnivå Ljudeffektnivå Osäkerhet K Bär hörselskydd! | dB(A) dB(A) dB | <70 – 3 | 86 97 5
Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt EN 62841-2-1:
Borrning i metall:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Slagborrning i betong:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | 25 3,0
Skruvdragning:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.

För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.