# Technické údaje

Akumulátorový vŕtací skrutkovač |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA)
1. stupeň | ot/min | 0–430 | 0–430
2. stupeň | ot/min | 0–1 630 | 0–1 630
Max. krútiaci moment tvrdý/mäkký skrutkový spoj podľa ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Max. krútiaci momentA) | Nm | 38 | 38
Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkachA) | min-1 | – | 0–24 450
Max. vŕtací Ø (1./2. stupeň)
Murivo | mm | – | 10
Oceľ | mm | 10 | 10
Drevo | mm | 30 | 30
Upínací rozsah skľučovadla | mm | 10 | 10
Max. Ø skrutiek | mm | 8 | 8
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačkyD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 2.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

D)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional