# Dados técnicos

Berbequim/aparafusador sem fio |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18
Número de rotações em vazioA)
1.ª velocidade | r.p.m. | 0–430 | 0–430
2.ª velocidade | r.p.m. | 0–1630 | 0–1630
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Binário máx.A) | Nm | 38 | 38
Número de impactos com regime de rotações em vazioA) | i.p.m. | – | 0–24450
Ø máx. de perfuração (1.ª/2.ª velocidade)
Alvenaria | mm | – | 10
Aço | mm | 10 | 10
Madeira | mm | 30 | 30
Faixa de aperto da bucha | mm | 10 | 10
Ø máximo do parafuso | mm | 8 | 8
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendadosD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 2.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

D)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional