# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
1-беріліс | мин-1 | 0–430 | 0–430
2-беріліс | мин-1 | 0–1630 | 0–1630
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. айналу моментіA) | Нм | 33/24 | 38/19
Макс. айналу моментіA) | Нм | 38 | 38
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіндегі соққы саныA) | мин-1 | – | 0–24450
Макс. саңылау диаметрі (1-ші/2-ші беріліс)
Кірпіш қалау | мм | – | 10
Болат | мм | 10 | 10
Ағаш | мм | 30 | 30
Бұрғылау патронының қысу диапазоны | мм | 10 | 10
Бұрандалардың макс. диаметрі | мм | 8 | 8
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 1,2 (1,5 А-сағ)–1,6 (6,0 А-сағ) | 1,3 (1,5 А-сағ)–1,6 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 2.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

D)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional