# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
1. käik | min–1 | 0–430 | 0–430
2. käik | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Max pöördemoment kõva/pehme materjali korral ISO 5393 kohaseltA) | Nm | 33/24 | 38/19
Max pöördemomentA) | Nm | 38 | 38
Löögikiirus tühikäigulA) | min–1 | – | 0–24450
Puuri max Ø (1./2. käik)
Müüritis | mm | – | 10
Teras | mm | 10 | 10
Puit | mm | 30 | 30
Padruni haardevahemik | mm | 10 | 10
Kruvide max Ø | mm | 8 | 8
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 1,2 (1,5 Ah)‒1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Soovitatavad akulaadijadD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

D)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional