# البيانات الفنية

مثقاب/مفك لوالب بمركم |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA)
السرعة الأولى | لفة/دقيقة | 0–430‏ | 0–430‏
السرعة الثانية | لفة/دقيقة | 0–1630‏ | 0–1630‏
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب ISO 5393‏A) | نيوتن متر | 33/24 | 38/19
عزم الدوران الأقصىA) | نيوتن متر | 38 | 38
عدد الطرقات عند عدد اللفات اللاحمليA) | min-1 | – | 0–24450‏
أقصى قطر ثقب (السرعة الأولى/الثانية)
الجدران | مم | – | ‎10
فولاذ | مم | ‎10 | ‎10
خشب | مم | 30 | 30
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | ‎10 | ‎10
القطر الأقصى للوالب | مم | 8 | 8
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014B) | كجم | 1,2 (1,5 أمبير ساعة) –1,6 (6,0 أمبير ساعة) | 1,3 (1,5 أمبير ساعة) –1,6 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V...W-.‎ | ‎PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاD) |  | AL 18...‎ | AL 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 2.0Ah.

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV Professional و AL 1820 CV Professional و AL 1860 CV Professional و AL 2215 CV Professional‏