# Tekniska data

Sladdlös borrskruvdragare |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
TomgångsvarvtalA)
1:a växeln | v/min | 0–430 | 0–430
2:a växeln | v/min | 0–1630 | 0–1630
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Max. vridmomentA) | Nm | 38 | 38
Antal slag vid tomgångsvarvtalA) | slag/min | – | 0–24450
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln)
Murverk | mm | – | 10
Stål | mm | 10 | 10
Trä | mm | 30 | 30
Borrchuckspännområde | mm | 10 | 10
Max. skruv-Ø | mm | 8 | 8
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

D)

  De följande laddarna är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional