# Ibrugtagning

##

Med retningsomskifteren (9) kan du ændre el-værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (10) er dette imidlertid ikke muligt.

Højreløb: Ved boring og iskruning af skruer skal du skubbe drejeretningsomskifteren (9) til venstre til anslag.

Venstreløb: Ved løsnelse eller udskruning af skruer skal du skubbe retningsomskifteren (9) mod højre til anslag.

##

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (10) og hold den nede.

LED'en (8) lyser, når start-stop-kontakten (10) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan lyses op under dårlige lysforhold.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (10) igen.

##

## EasyDrill 18V-38:

Du kan regulere omdrejningstallet på det tændte el-værktøj trinløst afhængigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontakten (10) ind.

Let tryk på start-stop‑kontakten (10) fører til et lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet.

##

## EasyImpact 18V-38:

Du kan regulere omdrejningstallet/slagtallet på det tændte elværktøj trinløst afhængigt af, hvor langt du trykker tænd/sluk-kontakten (10) ind.

Let tryk på tænd/sluk‑kontakten (10) fører til et lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet/slagtallet.

##

## EasyDrill 18V-38:

Med indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) kan du forvælge det nødvendige drejningsmoment i 20 trin. Ved den korrekte indstilling standser indsatsværktøjet, så snart skruen er skruet ind, eller det indstillede drejningsmoment er nået. I positionen er beskyttelseskoblingen deaktiveret, f.eks. ved boring.

Vælg eventuelt en højere indstilling ved udskruning af skruer, eller indstil på symbolet .

##

## EasyImpact 18V-38:

Med indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) kan du forvælge det nødvendige drejningsmoment i 20 trin. Ved den korrekte indstilling standser indsatsværktøjet, så snart skruen er skruet ind, eller det indstillede drejningsmoment er nået. I positionen er beskyttelseskoblingen deaktiveret, f.eks. ved boring.

Vælg eventuelt en højere indstilling ved udskruning af skruer, eller indstil på symbolet .

##

- Du kan aktivere gearomskifteren (5) ved stilstand, eller når elværktøjet roterer langsomt. Gearomskifteren bør dog ikke aktiveres ved fuld belastning eller ved maksimalt omdrejningstal.

Gear I:

Lavt omdrejningstalsområde; til skruning eller til arbejde med stor bordiameter.

Gear II:

Højt omdrejningstalsområde; til arbejde med små bordiametre.

##

## EasyDrill 18V-38:

| Skruning
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) på det ønskede drejningsmoment.
| Boring
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) på symbolet "boring".

## EasyImpact 18V-38:

| Skruning
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (4) på symbolet "skruning".
| Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (3) på det ønskede drejningsmoment. Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (4) på symbolet "Boring/skruning MAX" for at opnå det maksimale drejningsmoment.
| Boring
Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (4) på symbolet "Boring/skruning MAX".
| Slagboring
Sæt indstillingsringen til forvalg af driftstype (4) på symbolet "slagboring".

##

Hvis der ikke trykkes på tænd/sluk-knappen (10), låses borespindlen og dermed værktøjsholderen (1).

Derved muliggøres iskruning af skruer, selv om akkuen (7) er afladet, idet el-værktøjet kan anvendes som skruetrækker.

##

Ved korrekt brug kan el-værktøjet ikke blive overbelastet. Ved for kraftig belastning eller overskridning af den tilladte batteri-temperatur afbryder el-værktøjets elektronik, indtil værktøjet igen befinder sig i det optimal driftstemperaturområde.