# 제품 사양

충전 드릴 |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
정격 전압 | V= | 18 | 18
무부하 속도A)
1단 | min-1 | 0–430 | 0–430
2단 | min-1 | 0–1,630 | 0–1,630
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크A) | Nm | 33/24 | 38/19
최대 토크A) | Nm | 38 | 38
무부하 속도 시 스트로크 수A) | min-1 | – | 0–24,450
최대 드릴 Ø (1단/2단)
벽돌 | mm | – | 10
철재 | mm | 10 | 10
목재 | mm | 30 | 30
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 10 | 10
최대 스크류 Ø | mm | 8 | 8
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 1.2 (1.5 Ah)–1.6 (6.0 Ah) | 1.3 (1.5 Ah)–1.6 (6.0 Ah)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
권장 배터리 |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
권장하는 충전기D) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  배터리 PBA 18V 2.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional