# Tehnički podaci

Aku bušilica i odvijač |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)
1. brzina | min–1 | 0–430 | 0–430
2. brzina | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Maks. zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Maks. zakretni momentA) | Nm | 38 | 38
Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hoduA) | min–1 | – | 0–24450
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina)
Zidovi | mm | – | 10
Čelik | mm | 10 | 10
Drvo | mm | 30 | 30
Stezno područje stezne glave | mm | 10 | 10
Maks. promjer vijaka | mm | 8 | 8
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

D)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional