# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Скорост на въртене на празен ходA)
1. предавка | min–1 | 0–430 | 0–430
2. предавка | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19
Макс. въртящ моментA) | Nm | 38 | 38
Честота на ударите на празен ходA) | min–1 | – | 0–24450
Макс. диаметър на пробивания отвор (1./2. предавка)
Зидария | mm | – | 10
Стомана | mm | 10 | 10
Дърво | mm | 30 | 30
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 10 | 10
Макс. Ø на винтове | mm | 8 | 8
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчани акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Препоръчителни зарядни устройстваD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 2.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

D)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional