# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în golA)
Treapta 1 | rot/min | 0–430 | 0–430
Treapta 2 | rot/min | 0–1630 | 0–1630
Cuplu maxim de strângere pentru înşurubare tare/moale conform ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 38 | 38
Număr de percuţii la turaţia în golA) | min-1 | – | 0–24450
Diametru maxim de găurire (treapta 1/2)
Zidărie | mm | – | 10
Oţel | mm | 10 | 10
Lemn | mm | 30 | 30
Domeniu de deschidere a mandrinei | mm | 10 | 10
Diametru maxim de înşurubare | mm | 8 | 8
GreutateB) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 2.0Ah

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

D)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional