# Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à videA)
1ère vitesse | tr/min | 0–430 | 0–430
2ème vitesse | tr/min | 0–1 630 | 0–1 630
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
Couple maxiA) | Nm | 38 | 38
Fréquence de frappe à videA) | min-1 | – | 0–24 450
Ø de perçage maxi (1ère/2ème vitesse)
Maçonnerie | mm | – | 10
Acier | mm | 10 | 10
Bois | mm | 30 | 30
Plage de serrage du mandrin | mm | 10 | 10
Ø de vissage maxi | mm | 8 | 8
PoidsB) | kg | 1,2 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 2.0Ah

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional