# Технические данные

Дрель-шуруповерт |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA)
1-я скорость | об/мин | 0–430 | 0–430
2-я скорость | об/мин | 0–1630 | 0–1630
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393A) | Н·м | 36/19 | 36/19
Макс. крутящий моментA) | Н·м | 38 | 38
Частота ударов на холостом ходуA) | уд/мин | – | 0–24450
Макс. диаметр сверла (1-я/2-я скорость)
Кирпичная кладка | мм | – | 10
Сталь | мм | 10 | 10
Древесина | мм | 30 | 30
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 10 | 10
Макс. диаметр шурупов | мм | 8 | 8
ВесB) | кг | 1,2 (1.5 А·ч)–1,6 (6.0 А·ч) | 1,3 (1.5 А·ч)–1,6 (6.0 А·ч)
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 2.0Ah

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

D)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional