# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Tööriistahoidik
(2) | Kiirkinnitus-puurpadrun
(3) | Pöördemomendi eelvaliku seaderõngas
(4) | Töörežiimi eelvaliku seaderõngas (EasyImpact 18V-38)
(5) | Käiguvaliku lüliti
(6) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(7) | AkuA)
(8) | Töötuli
(9) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(10) | Sisse-/väljalüliti
(11) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(12) | Universaalne otsakuhoidikA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.