# Înlocuirea accesoriilor (consultaţi imaginea A)

- Accesoriul se poate încălzi puternic în timpul funcţionării. Lasă-l să se răcească înainte de a-l atinge.

Atunci când comutatorul de pornire/oprire (10) nu este apăsat, arborele port‌burghiu este blocat. Aceasta face posibilă schimbarea rapidă, confortabilă şi simplă a accesoriului din mandrină.

Deschideţi mandrina rapidă (2) răsucind-o în direcţia de rotaţie ➊ până când scula poate fi montată. Introduceţi un accesoriu.

Răsuciţi manual şi cu forţă manşonul mandrinei rapide (2) în direcţia de rotaţie ➋ până când nu se mai emit zgomote. Astfel, mandrina se va bloca automat.