# Технички податоци

Батериска дупчалка-одвртувач |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA)
1. брзина | min–1 | 0–430 | 0–430
2. брзина | min–1 | 0–1630 | 0–1630
макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
макс. вртежен моментA) | Nm | 38 | 38
Број на удари во празен одA) | min–1 | – | 0–24450
макс. дупка-Ø (1./2. брзина)
Ѕид | mm | – | 10
Челик | mm | 10 | 10
Дрво | mm | 30 | 30
Опсег на затегнување на главата | mm | 10 | 10
макс. завртување-Ø | mm | 8 | 8
ТежинаB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
препорачани полначиD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 2.0Ah

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

D)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional