# Заміна робочого інструмента (див. мал. A)

- Інструмент під час роботи може сильно нагрітися. Перед використанням дайте йому охолонути.

При ненатиснутому вимикачі (10) свердлильний шпиндель блокується. Це дозволяє швидко, зручно і просто міняти робочий інструмент у свердлильному патроні.

Відкрийте швидкозатискний патрон (2), повертаючи його в напрямку обертання ➊ настільки, щоб в нього можна було встромити робочий інструмент. Вставте робочий інструмент.

Рукою з силою повертайте втулку швидкозатискного патрона (2) в напрямку обертання ➋, поки не припиниться клацання. При цьому свердлильний патрон автоматично фіксується.