# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Прифат на алатот
(2) | Брзозатегнувачка глава за дупчење
(3) | Прстен за подесување во претходно избран вртежен момент
(4) | Прстен за претходно подесување на видот на режим (EasyImpact 18V-38)
(5) | Прекинувач за избор на брзина
(6) | Копче за отклучување на батеријатаA)
(7) | БатеријаA)
(8) | Работно светло
(9) | Прекинувач за менување на правецот на вртење
(10) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(11) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(12) | Универзален држач за битовиA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.