# Changement d’accessoire (voir figure A)

- L’accessoire de travail peut s’échauffer fortement pendant son utilisation. Laissez-le refroidir avant de le toucher.

Lorsque l’interrupteur Marche/Arrêt (10) n’est pas actionné, la broche de perçage est bloquée. Cela permet de changer facilement et rapidement l’accessoire de travail qui se trouve dans le mandrin.

Ouvrez le mandrin automatique (2) en le tournant dans le sens ➊ jusqu’à ce que l’accessoire puisse être inséré. Insérez l’accessoire de travail.

Tournez fermement la douille du mandrin automatique (2) dans le sens ➋ jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de déclic perceptible. Le mandrin se verrouille alors automatiquement.