# Dati tecnici

Trapano-avvitatore a batteria |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA)
1ª velocità | giri/min | 0–430 | 0–430
2ª velocità | giri/min | 0–1630 | 0–1630
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico, secondo ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 38 | 38
Numero di colpi a vuotoA) | min-1 | – | 0–24450
Ø foro max. (1ª/2ª velocità)
Muratura | mm | – | 10
Acciaio | mm | 10 | 10
Legno | mm | 30 | 30
Campo di serraggio del mandrino | mm | 10 | 10
Ø viti max. | mm | 8 | 8
PesoB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliatiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 2.0Ah

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

D)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional