# Tekniske data

Akku-bore-/skruemaskine |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
OmdrejningstalA)
1. gear | o/min | 0-430 | 0-430
2. gear | o/min | 0-1630 | 0-1630
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 38 | 38
Slagtal ved omdrejningstal, ‌ubelastetA) | slag/min | – | 0-24450
Maks. bor-Ø (1./2. gear)
Murværk | mm | – | 10
Stål | mm | 10 | 10
Træ | mm | 30 | 30
Borepatronens spændeområde | mm | 10 | 10
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8
VægtB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)-1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)-1,6 (6.0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.0Ah

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

D)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional