# Tehnički podaci

Akumulatorska bušilica-odvrtač |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA)
1. brzina | min–1 | 0–430 | 0–430
2. brzina | min–1 | 0–1630 | 0–1630
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
Maks. obrtni momenatA) | Nm | 38 | 38
Broj udara pri broju obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | – | 0–24450
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina)
Zid | mm | – | 10
Čelik | mm | 10 | 10
Drvo | mm | 30 | 30
Područje zatezanja stezne glave | mm | 10 | 10
Maks. Ø zavrtanja | mm | 8 | 8
TežinaB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 2.0Ah

B)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

D)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional