# Støy-/vibrasjonsinformasjon

|  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Støyemisjon målt i henhold til EN 62841-2-1. Vanlig A-støynivå for elektroverktøyet
Lydtrykknivå Lydeffektnivå Usikkerhet K Bruk hørselvern! | dB(A) dB(A) dB | 72 – 3 | 89 97 5
Vibrasjon totalt ah (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K fastsatt i henhold til EN 62841-2-1:
Boring i metall:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5
Slagboring i betong:
ah K | m/s2 m/s2 | – – | 25 3,0
Skruing:
ah K | m/s2 m/s2 | < 2,5 1,5 | < 2,5 1,5

Vibrasjonsnivået og støyemisjonen som er angitt i disse anvisningene er målt i samsvar med en standardisert målemetode og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. Verdiene egner seg også til en foreløpig estimering av vibrasjonsnivået og støyutslippet.

Angitt vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de hovedsakelige bruksområdene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre formål, med andre innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan føre til en betydelig økning av vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet.

For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsnivået og støyutslippet skal det også tas hensyn til de tidene verktøyet er slått av, eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.