# Punere în funcţiune

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (9) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (10) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire şi înşurubarea de şuruburi, împingeţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (9) spre stânga, până la opritor.

Funcţionare spre stânga: pentru slăbirea, respectiv deşurubarea şuruburilor, împingeţi spre spate, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (9).

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (10).

Lampa cu LED-uri (8) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire (10) este apăsat uşor sau complet şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (10).

##

## EasyDrill 18V-38:

Puteţi regla fără trepte turaţia sculei electrice pornite exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară a comutatorului de pornire/oprire (10).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (10) determină o turaţie mai scăzută. Turaţia creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

##

## EasyImpact 18V-38:

Puteţi regla progresiv turaţia/numărul de percuţii a/al sculei electrice conectate, exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară asupra comutatorului de pornire/oprire (10).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (10) determină o turaţie mai scăzută/un număr de percuţii mai mic. Turaţia/Numărul de percuţii creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

##

## EasyDrill 18V-38:

Cu ajutorul inelului de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (3), puteţi preselecta cuplul de strângere necesar în 20 de trepte. În cazul setărilor corecte, accesoriul se opreşte de îndată ce şurubul este înşurubat paralel cu materialul, respectiv se atinge cuplu de strângere reglat. În poziţia , cuplajul de întrerupere este dezactivat, de exemplu pentru găurire.

La deşurubarea şuruburilor, reglaţi o valoare mai ridicată, respectiv poziţionaţi-l pe simbolul .

##

## EasyImpact 18V-38:

Cu ajutorul inelului de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (3), puteţi preselecta cuplul de strângere necesar în 20 de trepte. În cazul setărilor corecte, accesoriul se opreşte de îndată ce şurubul este înşurubat paralel cu materialul, respectiv se atinge cuplu de strângere reglat. În poziţia , cuplajul de întrerupere este dezactivat, de exemplu pentru găurire.

La deşurubarea şuruburilor, reglaţi o valoare mai ridicată, respectiv poziţionaţi-l pe simbolul .

##

- Puteţi acţiona comutatorul de selectare a treptelor de turaţie (5) în timp ce scula electrică este în stare de repaus sau funcţionează la o turaţie redusă. Totuşi, aceasta nu trebuie să funcţioneze la sarcină maximă sau turaţie maximă.

Treapta I de viteză:

Domeniu de turaţii scăzute; pentru executarea de găuri cu diametre mari sau pentru înşurubare.

Treapta a II-a de viteză:

Domeniu de turaţii înalte; pentru executarea de găuri cu diametre mici.

##

## EasyDrill 18V-38:

Înşurubare

Pentru înşurubarea de şuruburi de dimensiuni mici şi medii, poziţionează inelul de reglare pentru cuplul de strângere (3) în dreptul cuplului de strângere dorit.

Înşurubare şi găurire

Pentru înşurubarea de şuruburi mari şi pentru găurire, poziţionează inelul de reglare pentru cuplul de strângere (3) în dreptul simbolului „Găurire/Înşurubare MAX”.

## EasyImpact 18V-38:

Înşurubare

Pentru înşurubarea şuruburilor de dimensiuni mici şi medii, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (4) în dreptul simbolului „Înşurubare”.

Poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea cuplului de strângere (3) în dreptul cuplului de strângere dorit. Pentru un cuplu maxim de strângere, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (4) în dreptul simbolului „Găurire/Înşurubare MAX”.

Înşurubare şi găurire

Pentru înşurubarea şuruburilor mari şi pentru găurire, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (4) în dreptul simbolului „Găurire/Înşurubare MAX”.

Găurire cu percuţie

Pentru găurirea cu percuţie în zidărie, poziţionează inelul de reglare pentru preselectarea modurilor de funcţionare (4) în dreptul simbolului „Găurire cu percuţie”.

##

Atunci când comutatorul de pornire/oprire (10) nu este apăsat, arborele portburghiu şi, în consecinţă, şi sistemul de prindere a accesoriilor (1) sunt blocate.

Aceasta permite înşurubarea şuruburilor chiar şi atunci când acumulatorul este descărcat (7), respectiv utilizarea sculei electrice pe post de şurubelniţă manuală.

##

Dacă este folosită conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În caz de solicitare prea puternică sau de depăşire a temperaturii admise a acumulatorului, modulul electronic deconectează scula electrică, până când aceasta revine în domeniul optim al temperaturilor de lucru.