# Tehnilised andmed

Akutrell-kruvikeeraja |  | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JD8 0..‎ | ‎3 603 JD8 1..‎
Nimipinge | V = | 18 | 18
Tühikäigu pöörlemissagedusA)
1. käik | min-1 | 0–430 | 0–430
2. käik | min-1 | 0–1630 | 0–1630
Max pöördemoment keerulise/lihtsa keermesühenduse korral vastavalt standardile ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19
Max pöördemomentA) | Nm | 38 | 38
Löögisagedus tühikäigu pöörlemissageduselA) | min-1 | – | 0–24450
Puuri max Ø (1./2. käik)
Müüritis | mm | – | 10
Teras | mm | 10 | 10
Puit | mm | 30 | 30
Puuripadruni kinnitusvahemik | mm | 10 | 10
Poltide max Ø | mm | 8 | 8
KaalB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)‒1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Soovitatav ümbruskonna temperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamiselC) ja ladustamisel | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Soovitatavad laadimisseadmedD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 2.0Ah

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

D)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional