# Verktøyskifte (se bilde A)

- Innsatsverktøyet kan bli svært varm under bruk. La det avkjøles før du berører det.

Hvis av/på-bryteren (10) ikke er trykt inn, låses borespindelen. Dette gir mulighet til rask, behagelig og enkelt skifte av innsatsverktøy i chucken.

Åpne hurtigspennchucken (2) ved å dreie i dreieretning ➊ til verktøyet kan settes inn. Sett inn verktøyet.

Skru fast hylsen på hurtigspennchucken (2) hardt i dreieretning ➋ for hånd til ingen tilbakegang høres mer. Chucken blir da automatisk låst.