# Værktøjsskift (se billede A)

- Indsatsværktøjet kan blive meget varmt under brug. Lad det afkøle, før du tager fat om det.

Hvis der ikke trykkes på tænd/sluk-kontakten (10), låses borespindlen. Dette gør det nemt og hurtigt at skifte værktøjet i borepatronen.

Åbn den selvspændende borepatron (2) ved at dreje i rotationsretning ➊, indtil værktøjet kan sættes i. Sæt værktøjet i.

Spænd muffen på den selvspændende borepatron (2) hårdt i rotationsretning ➋ med hånden, indtil muffen ikke længere klikker. Borepatronen låses derefter automatisk.